Cobolt Speechmaster - Dvojna indukcijska kuhalna plošča – navodila za uporabo

UVOD
Zahvaljujemo se vam za nakup govoreče indukcijske kuhalne plošče Cobolt Speechmaster. Vzemite si nekaj trenutkov in preberite ta navodila, zlasti tista o NAMESTITVI ter OPOZORILA IN VARNOSTNE UKREPE, preden priključite indukcijsko ploščo na napajanje.

NAMESTITEV
1. Odstranite vso embalažo in dodatke ter jih shranite, če nam boste v prihodnosti morali vrniti kuhalno ploščo.
2. Kuhalno ploščo postavite na ravno mesto.
3. Priključite kuhalno ploščo v standardno gospodinjsko vtičnico 220–240 voltov 13 amperov.
4. NE VKLJUČITE ŠE NAPAJANJA - najprej preberite naslednja OPOZORILA IN VARNOSTNE UKREPE!

OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI.
· Še enkrat preverite, da na kuhalni plošči ni embalaže.
· Prepričajte se, da je ponev, ki jo imate, železna kovina (vsebuje železo). Obstoječe ponve lahko preverite z uporabo magneta, ki je priložen v škatli.
· Po daljšem kuhanju se lahko steklena plošča segreje.

KONTROLE
Nadzorna plošča je na vrhu kuhalne plošče najbližje uporabniku. Nadzorna plošča ima dvignjene tipke. Te lahko uporabite za pomoč pri orientaciji kuhalne plošče. 
Na voljo so  tipke za desno in levo kuhalno ploščo, vendar ima leva stran tipko za VKLOP/IZKLOP. Tipke si od leve proti desni sledijo v ravni liniji.

TIPKE LEVE KUHALNE PLOŠČE 		TIPKE DESNE KUHALNE PLOŠČE
VKLOP/IZKLOP 					DOL
DOL 							GOR
GOR 							MOČ
MOČ							TEMPERATURA
TEMPERATURA 					ČASOVNIK

UPRAVLJANJE KUHALNE PLOŠČE
Preden začnete, se prepričajte, da je na voljo združljiva ponev. Če kuhalna plošča na kateri koli točki sporoči »NO PAN«, to pomeni, da posoda ni v sredini ali pa je bila odstranjena. Ko je ponev pravilno  nameščena ali postavljena nazaj na kuhalno ploščo, bo kuhalna plošča sporočila "PAN", kar pomeni, da je povezava vzpostavljena in kuhanje se lahko nadaljuje.
Izberite gumb VKLOP/IZKLOP na skrajni levi strani leve kuhalne plošče. Kuhalna plošča bo nato sporočila »POWER«, kar pomeni, da se je vklopila. Na zaslonu se prikaže tudi beseda ON. Nato lahko izberete, katero kuhalno ploščo želite uporabiti, in postavite posodo na sredino, pri čemer si pomagate z dvignjenimi belimi obročki. Ko izberete katero koli funkcijo na kateri koli strani, bo plošča povedala stran, ki deluje. t.j. če ste izbrali gumb za vklop na levi kuhalni plošči, se prikaže »LEFT HOB POWER 6«. To velja za vse funkcije na levi in desni strani dvojne kuhalne plošče. 
Ko končate s kuhanjem, preprosto pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP in kuhalna plošča bo prikazala besedo HOT in začela samodejno 2-minutno obdobje ohlajanja. Kuhalna plošča bo prav tako vsakih 20 sekund sporočila "HOB TEMPERATURE HIGH" preden preklopi v stanje pripravljenosti in prikazala štiri pomišljaje - - - -

Na indukcijski kuhalni plošči lahko kuhate na dva načina:
KUHANJE S STOPNJAMI MOČI
Območje nastavitve POWER 1-11
Če je izbran gumb za vklop, se bo oglasil "RIGHT HOB POWER 6"("MOČ DESNE KUHALNE PLOŠČE 6") in kuhalna plošča bo na zaslonu prikazala P6. Moč 6 je privzeta nastavitev, ko pritisnete gumb za vklop. Nato lahko s tipkama GOR ali DOL spremenite ravni moči. Izbrana raven moči je odvisna od količine toplote, ki jo želite, pri čemer je 1 najnižja in 11 najvišja.
KUHANJE S TEMPERATURO
Območje nastavitve TEMPERATURE 60 stopinj C – 280 stopinj C.
Postopek za uporabo temperaturne funkcije poteka na enak način kot za kuhanje z močjo. Izberite gumb TEMP in kuhalna plošča bo sporočila “RIGHT HOB TEMPERATURE 160 DEGRESE C” (»TEMPERATURA DESNE KUHALNE PLOŠČE 160 STOPINJ C«) in na zaslonu se bo prikazalo 160. 160 stopinj C je privzeta nastavitev, ko je izbrana TEMP. Nato lahko s tipkama GOR ali DOL spremenite temperaturo od 60 stopinj C na 280 stopinj C.
Vsako kuhalno ploščo posebej lahko izklopite tako, da pritisnete in držite tipko DOL 3 sekunde.
RAVNOVESJE MOČI, KO STA V UPORABI OBE KUHALNI PLOŠČI.
Kuhalne plošče se napajajo iz stenske vtičnice s 13 A; to pomeni, da lahko enota porabi največ 2800 vatov. Če levo ali desno kuhalno ploščo upravljate samostojno, v tem primeru lahko uporabljate vse stopnje moči od 1-11 s stopnjo moči 11 z uporabo 1800 vatov. Ko obe kuhalni plošči delujeta, si delita 2800 vatov. Vsaka kuhalna plošča lahko nato preklopi samo na stopnjo MOČ 7. Če nato povečate stopnjo MOČ na eni kuhalni plošči, se stopnja MOČ na drugi samodejno zniža, kot sledi.
KUHALNA PLOŠČA 1 KUHALNA PLOŠČA 2
POWER 7 (1400 vatov) POWER 7 (1400 vatov)
POWER 8 (1500 vatov) POWER 6 (1200 vatov)
POWER 9 (1600 vatov) POWER 5 (1000 vatov)
POWER 10 (1700 vatov) POWER 4 (800 vatov)

ČASOVNIK
Časovnik lahko nastavite šele, ko ste izbrali POWER ali TEMP. Ko je ena od teh funkcij izbrana, lahko pritisnete TIMER. Kuhalna plošča bo sporočila "TIMER" (»ČASOVNIK«). Nato lahko pritisnete tipki GOR in DOL, da izberete, kako dolgo naj teče časovnik. Po treh sekundah bo kuhalna plošča sporočila, da se je časovnik začel. npr. »START TIMER«(»ZAČETNI ČASOVNIK«.
Izbirate lahko med naslednjimi časovnimi možnostmi:
1 MINUTA 40 MINUT
2 MINUTI 		1 URA
3 MINUTE 		1 URA IN 20 MINUT
4 MINUTE 		1 URA IN 40 MINUT
5 MINUT 		2 URI
10 MINUT
15 MINUT
20 MINUT


Časovnik bo nato samodejno odšteval in sporočil naslednji preostali čas med odštevanjem od največ dveh ur.
1 URA 	5 MINUT 		40 SEKUND
50 MINUT 	4 MINUTE 		30 SEKUND
40 MINUT 	3 MINUTE		 20 SEKUND
30 MINUT	 2 MINUTI 		10 SEKUND
20 MINUT 	1 MINUTA 		5 SEKUND
10 MINUT 	50 SEKUND 		KONČANO (FINISHED)

Ko uporabljate ČASOVNIK za kuhanje z MOČJO ali TEMPERATURO, se bo prikazovalnik spreminjal med količino preostalega časa in nastavljeno močjo ali temperaturo. Pri kuhanju s časovnikom lahko spreminjate stopnjo moči/temperature navzgor in navzdol. Stopnjo lahko spremenite le na programu, ki ste ga izbrali pred nastavitvijo časovnika. če je izbrana MOČ 6 in zaženete 10-MINUTNI ČASOVNIK, lahko spremenite samo nastavitev MOČI navzgor ali navzdol.
Če pritisnete tipko TIMER kadar koli med odštevanjem časa, se funkcija TIMER izklopi.
PROGRAM KONČAN
Ko se ČASOVNIK zaključi, imate deset sekund časa, da izberete nov program, preden se začne samodejno ohlajanje. Če želite nadaljevati s kuhanjem, ko se začne samodejno ohlajanje, morate uporabiti gumb VKLOP/IZKLOP, da znova vklopite kuhalno ploščo.

ČIŠČENJE IN NEGA
Pred čiščenjem se prepričajte, da je kuhalna plošča izklopljena in ohlajena.
Čiščenje opravite z vlažno krpo, namočeno v milnico, površine pa nato posušite. Na kuhalni plošči ne uporabljajte abrazivnih čistil in je nikoli ne polivajte z vodo.

OPOMBA: Ta naprava se ne sme uporabljati za komercialne gostinske namene.

KODE NAPAK

KODA NAPAKE 			RAZLOG ZA NAPAKO
U 	NI PONVE NA KUHALNI PLOŠČI ALI PONEV NI PRIMERNA
F9 	SENZOR STEKLENE POVRŠINE NAPAKA.
F3 	SENZOR NADZORNE PLOŠČE NAPAKA.
E1 	NEOBIČAJNA OMREŽNA NAPETOST VISOKA.
E2 	NEOBIČAJNA OMREŽNA NAPETOST, NIZKA.
E3 	SENZOR STEKLENE POVRŠINE JE PREGRET.
E5 	SENZOR NADZORNE PLOŠČE JE PREGRET.
E7 	SENZOR STEKLENE POVRŠINE JE V NAPAKI.

SPECIFIKACIJE
Vhodna moč 230 V AC, 50 Hz
Moč kuhalne plošče 1800 vatov (standard IEC 60705)
Zunanje mere 280 mm (Š) x 65 mm (V) x 350 mm (G)
Skladno z:
Direktiva EMC 2014/30/EU
Direktiva LVD 2014/35/EU
Direktiva ERP 2009/125/ES
Prikazane mere so približne.
Ker si nenehno prizadevamo izboljševati naše izdelke, lahko specifikacije spremenimo brez predhodnega obvestila.
Cobolt Systems Ltd
Hiša starega mlina,
Mill Road, Reedham,
Norwich,
Norfolk
NR13 3TL
Tel:01493-700172 Faks:01493-701037
E-pošta: sales@cobolt.co.uk
Splet: http://www.cobolt.co.uk
